Утверждаю:

 Главный инженер ПАО «УХП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Л. Суслов

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

**Техническое задание на поставку силового трансформатора ТДН 15000/110У1 для нужд ПАО «УХП» в 2022 году.**

**1. Заказчик:** Публичное акционерное общество «Уралхимпласт».

**2.** **Требования к функциональным и техническим характеристикам товара.**

Указаны в технических требованиях к силовому трансформатору ТДН-15000/110-УХЛ1.

**3. Требования к условиям доставки.**

Доставка товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты, до склада Заказчика по адресу: ПАО «УХП», область Свердловская, город Нижний Тагил, Северное шоссе, д.21.

**4. Требования к цене.**

Цена товара фиксируется и должна включать:

 - стоимость изготовления силового трансформатора согласно техническим требованиям к силовому трансформатору ТДН-15000/110-УХЛ1. Приложение 1 к настоящему техническому заданию;

- стоимость трансформаторного масла на долив;

- стоимость упаковки и маркировки;

- стоимость доставки до склада Заказчика, расходов на оформление необходимых документов, разрешений;

- стоимость разгрузки трансформатора на складе Заказчика;

- стоимость шеф-монтажных работ на месте установки при вводе в эксплуатацию;

- стоимость затрат на организацию предварительной приёмки товара Заказчиком на заводе-изготовителе.

**5. Требования к оплате.**

Оплата за поставленный товар осуществляется в следующем порядке:

1 платёж (предоплата) – 30% от общей стоимости;

2 платёж – 50% от общей стоимости, после доставки и разгрузки трансформатора Поставщиком на площадке Заказчика;

3 платёж – 20% от общей стоимости в течение 30 дней после ввода трансформатора в эксплуатацию и подписания окончательного Акта приёмки.

**6. Требования к срокам выдачи строительного задания и срокам поставки.**

 6.1. Срок поставки – не более 6 месяцев с даты подписания Договора.

**7. Требования к качеству товара.**

Указаны в технических требованиях к силовому трансформатору ТДН-15000/110-УХЛ1. Приложение 1 к настоящему техническому заданию.

 **Допускается**:

 -Замена производителя электрокартона;

 -Замена производителя вводов ВН и НН;

 -Замена производителя РПН;

 -Замена конструкции радиаторов системы охлажения.

**8. Требования к упаковке товара**

 Указаны в технических требованиях к силовому трансформатору ТДН-15000/110-УХЛ1. Приложение 1 к настоящему техническому заданию.

**9. Требования к сроку службы и гарантийному сроку.**

Указаны в технических требованиях к силовому трансформатору ТДН-15000/110-УХЛ1. Приложение 1 к настоящему техническому заданию.

**Приложение:**

1. Технические требования к силовому трансформатору ТДН-15000/110-УХЛ1 на 8 листах.

 Главный энергетик ПАО «УХП» В.А. Сидоров